
**Elektrická stolní varná deska**

Vážený zákazníku,

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Přístroj smí používat pouze osoby obeznámené s tímto návodem.

**PŘIPOJENÍ K elEKTRICKÉ SÍTI**

Přístroj by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku výrobku. Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnicím pro označování CE.

**Vysvětlivky**

1. Napájecí kabel

2. Varná deska

3. Ovládací panel

4. Tlačítko ON / STAND-BY

5. Tlačítko - časovač

6. Tlačítko - teplota

7. Tlačítko - napájení

8. Výběrová tlačítka (+ a -) pro napájení / teplotu / nastavení časovače

9. Indikátory funkcí - "Časovač", "Teplota" a "Napájení"

10. Displej

**Důležité bezpečnostní pokyny**

∙ Aby se zabránilo nebezpečí, v souladu s našimi bezpečnostními požadavky, musí být opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu provedeny naším zákaznickým servisem. Jsou-li potřebné jakékoli opravy, zašlete elektrický spotřebič našemu oddělení zákaznického servisu (viz příloha).

∙ Před čištěním přístroje se ujistěte že je odpojen od napájení a je zcela vychladlý.

∙ Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte přístroj přímo vodou, ani ho neponořujte do vody.

∙ Vyčistěte kuchyňský povrch vlhkým hadříkem po každém použití. Podrobné informace o čištění tohoto spotřebiče naleznete v článku čištění a péče.

∙ **Upozornění:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, v případě, že povrch vykazuje jakékoli známky trhlin nebo podobného poškození přístroj musí být vypnutý a odpojený od elektrické síti.

∙ Přístroj není uzpůsoben k provozu pomocí vnějšího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

∙ Nepokládejte žádné kovové předměty (např nože, vidličky nebo lžíce), nebo jakékoliv jiné předměty primárně neurčené k použití při vysokých teplotách, na varné plochy, protože vysoké teploty spořebiče mohou tyto objekty zahřát či zcela zničit.

∙ Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné používání, jako je například

- personál v obchodech, kancelářích a v dalších podobných pracovních prostředích,

- zemědělská pracovní prostředí,

* zákazníky v hotelech, motelech a podobná ubytovací zařízení,
* v prostředí typu bed-and breakfast.

∙ Při zapnutí a jeho používání musí být přístroj a jeho napájecí kabel udržovány v dostatečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let.

∙ Tento spotřebič mohou používat děti (alespoň věku 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití přístroje a pokud plně porozuměli všem rizikům a bezpečnostním opatřením s ním spojeným.

∙ Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.

∙ Dětem nesmí být dovoleno provádět jakékoliv čištění nebo údržbářské práce na spotřebiči, pokud nejsou pod dohledem.

∙ **Upozornění**: Udržujte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí - jsou

potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.

∙ Při každém použití by měl být spotřebič, včetně napájecího kabelu, stejně jako jakékoliv přídatné vybavení pečlivě zkontrolovány jestli se na něm nenalézají jakékoliv vady.

∙ Nepoužívejte spotřebič v případě, že byla použita nadměrná síla pro vytažení síťové šňůry ze zásuvky, či v případě, že spotřebič například upadl na tvrdý povrch. Poškození nemusí být vždy na první pohled viditelné a může mít nepříznivé dopady na bezpečnost provozu spotřebiče. Celé zařízení je proto třeba zkontrolovat kvalifikovaným technikem před tím, než se znovu použije.

∙ Tento přístroj nesmí být namontován na prodejní pult.

∙ Lidé vybaveni kardiostimulátory by se měli poradit se svými lékaři před použitím spotřebiče, zda funkce kardiostimulátoru nemůže být spotřebičem ovlivněna.

∙ Tento spotřebič by měl být používán pouze s dostatečným odstupem od jakýchkoliv objektů, které reagují na magnetické pole (např kreditní karty, kazety, televizory a radiopřijímače).

∙ Při odchodu nenechejte spotřebič bez dozoru.

∙ Neumisťujte zapojený spotřebič v blízkost či pod jakékoliv nástěnné police nebo jiné visící předměty například jako záclony nebo jiné hořlavé materiály.

∙ Během provozu musí být spotřebič umístěn na nekovovém, žáruvzdorném povrchu, odolnému proti postříkání, skvrnám nebo horké páře, bez jakýchkoli překážek.

∙ Vždy zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu v celé místnosti a také přímo pod spotřebičem. Musí být dodržena minimální vzdálenost 10 cm od každé zdi.

∙ Větrací štěrbiny na přístroji nesmí být během používání zakryty.

∙ Nepoužívejte přístroj, není-li k dispozici vhodné nádobí (s jídlem uvnitř) které by se postavilo na varnou plochu. Když se prázdný hrnec či pánev zahřívá, automaticky bude zapnuta funkce ochrany přehřátí a spotřebič se vypne. V tomto případě však nelze škodu na nádobí nebo samotném přístroji zcela vyloučit.

∙ **Upozornění:** Teplo vyzařované na nádobí může zahřát i okolní sklokeramické povrchy. **Je zde tedy riziko popálení.**

∙ **Upozornění:** Potraviny, které obsahují tuk nebo olej se mohou při přehřátí vznítit.

∙ Nepokoušejte se pohybovat spotřebičem zatímco je nádobí na keramickém povrchu.

∙ Nepokládejte nádobí, netahejte ani neposouvejte nádobím přes ovládací panel.

* **Vždy vytáhněte síťový kabel ze zástrčky**
* **po použití,**
* **v případě jakékoliv závady,**
* **před čištěním spotřebiče.**

∙ Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte pouze za napájecí kabel; Vždy uchopte i zástrčku.

∙ Nenechávejte napájecí kabel volně viset.

∙ Napájecí kabel musí být udržován v dostatečné vzdálenosti od jakékoliv horké části zařízení.

∙ Přebíráte odpovědnost za škodu, pokud jsou výsledky škody vyplývající z nesprávného používání, nebo pokud tyto instrukce nejsou dodržovány.

**Zapnutí**

Před prvním použitím přístroje, odstraňte všechny zbývající obaly a vlhkým hadříkem otřete jeho povrch.

**Vhodné nádobí**

∙ Tento spotřebič musí být používán pouze s nádobím vhodným pro použití s ​​indukčním typem varných plotýnek, například z nerezové oceli, s železno-magnetickou základnou, či litinové nádobí nebo nádobí ze smaltované oceli.

∙ Nádobí může být testováno na svou vhodnost jednoduše, přibližte magnet k základně;

v případě, že ho magnet přitahuje je nádobí je vhodné pro použití na tomto zařízení.

∙ Na tomto spotřebiči mohou být použity pouze hrnce a pánve s plochým dnem.

∙ Nepoužívejte nádobí s platformou tenčí méně než 2 mm.

∙ Na tomto spotřebiči mohou být použity pouze hrnce a pánve s průměrem od 12 až do 22 cm.

∙ Používá-li se nevhodné nádobí, přístroj na to bude reagovat chybovým hlášením (viz část řešení problémů).

∙ Povrchová úprava hrnce či pánve může být poškozena nadměrným teplem. Proto je důležité zvolit vhodnou úroveň teploty pro nádobí v provozu, a také znát informace poskytované výrobcem nádobí.

* Pro tuto varnou desku nesmí být překročeno maximální zatížení 6 kg.

**Nastavení výstupního výkonu / teploty**

Tento přístroj může být ovládán jedním z kontrolních funkcí, “Napájení" nebo "Teplota". Pro ohřev vody, vaření v páře a další podobné vaření, doporučujeme použít funkci "Napájení". Na smažení, fritování a podobně, by měla být použita spíše funkce “teplota''.

**Napájení**

Stiskněte ovládací tlačítko “napájení”. Na displeji se zobrazí výchozí nastavení, 5 (levá varná deska 4). Pomocí + a - výběrových tlačítek, výkon lze nastavit od 1 do 10, jak je požadováno (levá varná deska od 1 do 7, pravá varná deska od 1 do 10).

**Teplota**

Stiskněte ovládací tlačítko “teplota”. Na displeji se zobrazí výchozí nastavení 120. Použitím

* a - výběrových tlačítek, je možné zvolit požadovanou úroveň teploty v krocích po 20 ° C v rozmezí od 60 ° C do 240 ° C.

**Časovač**

Funkce časovače umožňuje nastavit požadovanou dobu vaření. Po zvolení požadované funkce, stiskněte ovládací tlačítko “časovač” a poté pomocí výběrových tlačítek + a - zvolte požadovanou dobu pečení. Každé stisknutí tlačítka + prodlužuje dobu vaření v 5 minutových intervalech, zatímco stisknutí tlačítka - zkracuje dobu vaření o 1 minutu. Maximální nastavení časovače je 180 minut. Jakmile předem naprogramovaný čas uplyne, zazní signál a přístroj se přepne do režimu stand-by.

Pokud není zvoleno žádné nastavení časovače, vaření může být přerušeno pouze stisknutím tlačítka On / Stand-by. Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru ani při jeho používání neodcházejte.

**Indikátory funkcí**

Indikátor funkce ukazuje, která z funkcí byla vybrána: "napájení", "teplota" nebo funkce “časovač".

**Automatické rozpoznání vhodného nádobí**

Přístroj dokáže sám zjistit, zda dané nádobí, umístěné na desku je vhodné pro použití na tomto zařízení. Je-li přístroj zapnutý, s nevhodným typem nádobí na desce, ozve se několik pípnutí a na displeji se zobrazí chybové hlášení ---. Po čtyřech pípnutích se přístroj přepne do režimu stand-by.

**Ukazatel zbytkového tepla**

V pohotovostním režimu se jakékoliv zbytkové teplo ve varné desce (deskách) zobrazí na displeji. V případě, že teplota je nižší než přibližně 50 ° C, písmeno “L” se zobrazí na displeji. Při zbytkovém teplu větším než přibližně 50 ° C se na displeji se zobrazí písmeno “H”.

**Obsluha přístroje**

∙ Připojte přístroj k síťovému napájení.

∙ Ozve se signál (pípnutí). Přístroj je nyní v režimu stand-by.

∙ Na displeji se zobrazí indikátor “L” pro nízké zbytkové teplo ve varné desce (deskách).

∙ Vložte potraviny do hrnce nebo na pánev a položte na varnou plochu.

∙ Použijte “On / Stand-by” přepínač pro zapnutí přístroje. Je slyšet signál pípnutím a ukazatele pro funkci "Power" a "Teplota" začnou blikat.

∙ Pokud není žádná interakce zaregistrována do 30 sekund od zapnutí, přístroj se vrátí do režimu stand-by.

∙ Pomocí provozních tlačítek “teplota” a “napájení” vyberte požadovanou funkci.

* Spotřebič zahájí proces ohřevu.

∙ Pomocí + a - výběrová tlačítka pro volbupožadované nastavení napájení nebo teploty úroveň.

∙ V případě potřeby použijte funkci “timer” pro volbu času vaření.

* Po skončení používání, spotřebič vypněte, nechte vychladnout po dobu 30 sekund a poté ho odpojte od sítě.

**Čištění a péče**

∙ Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od napájení a zcela vychladlý.

∙ Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte přístroj přímo vodou ani jej neponořujte do vody.

∙ Nepoužívejte žádné leptavé ani agresivní čisticí prostředky.

∙ Po použití mohou být jakékoliv skvrny odstraněny z povrchu varné desky vlhkým hadříkem, a pokud je to nutné, je možno použít nějaký jemný detergent nebo speciální škrabky na keramické povrchy.

* Jednou za čas by měly být použity speciální čisticími prostředky k péči o varnou desku.

**Likvidace**

Přístroje označené tímto symbolem je třeba likvidovat odděleně od běžného komunálního odpadu, protože obsahují materiály, které je možné recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce vám může poskytnout bližší informace o této záležitosti.

**Záruka**

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od data zakoupení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit nebo vyměnit všechny vadné díly, které se naleznou na produktu v jednom z našich autorizovaných servisních středisek. Tato záruka je platná pouze v případě, že byl přístroj používán v souladu s veškerými pokyny, a za předpokladu, že nebyl změněn, opraven nebo narušen neoprávněnou osobou, anebo poškozen nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo praskliny na křehkém materiálu jako je sklo a keramické předměty, žárovky apod.

Tato záruka nemá vliv na Vaše zákonná práva, ani žádná zákonná práva, která můžete mít jako spotřebitel podle platných vnitrostátních právních předpisů upravujících nákup zboží. V případě, že výrobek nefunguje a rozhodli jste se jej vrátit, pečlivě jej zabalte, uveďte své plné jméno a adresu a důvod vrácení. Pokud se toto stane v záruční době, přiložte prosím rovněž záruční list a doklad o koupi.

**Řešení problémů**

V případě problémů, následující chybové zprávy se mohou objevit na displeji:

* Chybové hlášení: **E01**

Příčina: Síťové napětí je nižší než 160 V.

Řešení: Připojte přístroj do zásuvky instalované v souladu s předpisy, s el.napětím mezi 220 a 240 V.

* Chybové hlášení: **E02**

Příčina: Síťové napětí překročilo 270 V.

Řešení: Připojte přístroj do zásuvky instalované v souladu s předpisy, s el.napětím mezi 220 a 240 V.

* Chybové hlášení: **E03**

Příčina: Interní porucha.

Řešení: Obraťte se na zákaznický servis.

* Chybové hlášení: **E06**

Příčina: Interní porucha.

Řešení: Obrat’te se na zákaznický servis.

* Chybové hlášení: **E07**

Příčina: Teplota pečení přesáhla 240 ° C.

Řešení: Přístroj vypněte, odpojte ho od elektrické sítě a nechte vychladnout. Kontaktujte zákaznickou službu pokud dochází k problému opakovaně.

* Chybové hlášení: **E08**

Příčina: Interní porucha.

Řešení: Obraťte se na zákaznický servis.

* Chybové hlášení: Přístroj je v režimu stand-by, žádné informace na displeji, přístroj pouze pípá

Příčina: Nevhodné nádobí (nemagnetická základna, průměr menším než 12 cm)

Řešení: Viz článek "Vhodné nádobí”.