

**Poznámky na použitie**

Nepoužívajte napájací zdroj s napätím vyšším ako 5V, mohlo by dôjsť k poškodeniu prehrávača.

• Počúvajte pri vysokej hlasitosti po dlhú dobu, môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

• Nepoužívajte ho v nasledujúcich prípadoch:

- V blízkosti silných zdrojov tepla, ako sú ústredné kúrenie alebo kachle.

- Na veľmi vlhkých miestach, ako sú kúpeľne, bazény atď...

- Na veľmi prašných miestach.

- Na miestach vystavených silným vibráciám.

- Umiestnite spotrebič tak, aby bol vždy dostatok voľného miesta

cirkulácia vzduchu (aspoň 5 cm).

• Neblokujte prívody vzduchu.

• Pokiaľ do spotrebiča vnikne akákoľvek kvapalina, okamžite ho odpojte zo zásuvky a odneste do najbližšie autorizované servisné stredisko TREVI.

• Pred zapnutím spotrebiča vždy skontrolujte napájací kábel a pripojenie

kábel je správne nainštalovaný.

• Neklaďte naň žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.

• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadení by nemali byť umiestnené žiadne predmety naplnené vodou, ako sú vázy.

• Uschovajte tento návod pre budúce použitie.

**Dôležité informácie o vodeodolnosti/bezpečnosti**

Dôležité: Tento reproduktor spĺňa normu IP67, čo znamená, že vydrží ponorenie do vody až do hĺbky 1 metra po dobu maximálne 30 minút. Uistite sa, že silikónový kryt chrániaci USB port je hermeticky uzavretý, keď je reproduktor v kontakte s vodou. Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie týchto podmienok môže viesť k poškodeniu produktu.

Vezmite prosím na vedomie:

- Reproduktor nie je vodeodolný, keď je silikónový kryt otvorený.

- Pred použitím vo vlhkom prostredí sa uistite, že je kryt zatvorený a zaistený.

**Údržba**

Na čistenie sa odporúča používať mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívnym látkam.

Konštrukcia tohto zariadenia zaručuje dlhú bezchybnú prevádzku. Pokiaľ sa však vyskytne nejaký problém, mali by ste sa obrátiť na najbližšie autorizované servisné stredisko.

TREVI sleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môžu produkty vykazovať iné vlastnosti ako tie, ktoré sú popísané.

Upozornenie pre správne používanie dobíjacej batérie

- Nabíjajte batériu pri okolitej teplote medzi 5 °C a 35 °C.

- Nenabíjajte dlhšie, než je vhodná doba, aby ste predišli riziku prehriatia a prasknutia.

- Dobíjanie batérie počas vhodnej doby alebo dlhšia doba nečinnosti môže skrátiť životnosť batérie.

- Dobíjacia batéria podlieha opotrebovaniu a jej výkon sa bude postupne znižovať.

- Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, použite ju, keď je úplne nabitá až do úplného nabitia

vybitie a pred ďalším použitím ho plne nabite. Nabite batériu, ktorá nie je úplne vybitá, bude mať za následok skrátenie doby trvania.

- Vyvarujte sa dobíjania batérie po celú noc.

**Ovládanie**

****

1. Tlačidlo Predchádzajúci/Hlasitosť -

2. Modrá LED: Funkcia Bluetooth

3. Červená LED: Nabíjanie

4. Zelená LED: Funkcia AUX-IN

5. Tlačidlo Ďalší/Hlasitosť +

6. Tlačidlo ON/OFF

7. Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť

8. Mikrofón

9. Nabíjací port MicroUSB

10. Port AUX IN

**Nabíjanie**

Reproduktor je nutné dobíjať z vypnutého stavu:

1. Pomocou dodaného kábla USB/MicroUSB pripojte stranu s konektorom MicroUSB

do zdierky microUSB (9) reproduktora a druhý koniec do USB portu počítača alebo USB nabíjačky (5V, 1A, nie je súčasťou dodávky)

2. Počas nabíjania sa rozsvieti červená LED, po jeho dokončení červená LED zhasne.

*Poznámka: Keď ozve sa pípnutie, batéria je vybitá a je potrebné ju dobiť.*

**Ovládanie zariadenia**

Zapínanie:

Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (6) po dobu 2 sekúnd pre zapnutie, modrá LED začne blikať. Ak je k jednotke pripojený kábel Aux (3,5 mm), modrá LED zhasne a zelená LED zostane svietiť, čo vás upozorní, že je jednotka v režime Aux-In.

Vypínanie:

Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (6) po dobu 2 sekúnd.

Nastavenie hlasitosti

Opakovaným stlačením tlačidla (1) Volume - alebo tlačidla (5) Volume + upravte hlasitosť.

AUX V PREVÁDZKE

Zapojte dodaný 3,5 mm kábel do jednotky. Druhý koniec je pripojený k vášmu zariadeniu. Zelená LED sa rozsvieti iba v režime „Aux“.

Upozorňujeme, že hudbu a hlasitosť je možné ovládať vašim zariadením.

PREVÁDZKA BLUETOOTH

Párovanie

1. Umiestnite reproduktor do blízkosti zariadenia Bluetooth, ktoré chcete spárovať;

2. Zapnite reproduktor a jednotka sa automaticky prepne do „režimu párovania“, akonáhle bude zapnuté;

3. Podľa pokynov svojho zariadenia vyhľadajte reproduktor;

4. Vyhľadajte a spárujte reproduktor s názvom „XR 9A5“ av prípade potreby zadajte PIN „0000“;

5. Po spárovaní budete počuť potvrdzovací tón a budete môcť hrať vybrané hudobné skladby.

Poznámka:

- Reproduktor Bluetooth funguje vždy iba s jedným pripojením, počas normálnej prevádzky nie je možné pripojenie prerušiť.

- Keď sa párovanie Bluetooth s externými zariadeniami nepodarí, odstráňte ďalšie jedno zariadenie Bluetooth zo zoznamu pripojení, reštartujte reproduktor Bluetooth a znovu vyhľadajte signál.

Začnite streamovať hudbu

- Stlačením tlačidla (7) spustíte prehrávanie hudby;

- Stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy (5) prehráte ďalšiu skladbu;

- Stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy (1) prehráte predchádzajúcu skladbu; - Stlačte tlačidlo (5) alebo (1) pre ovládanie hlasitosti.

Použitie funkcie hands-free

Keď je jednotka pripojená a spárovaná s vaším zariadením, jednotka vám umožňuje prijímať telefónne hovory pomocou vstavaného mikrofónu:

- Stlačte tlačidlo (7) pre prijatie hovoru;

- Stlačte tlačidlo (7) pre ukončenie hovoru;

- Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy (7).

**TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

Dobíjacie batérie: ........................................ Interná Li-Ion 3,7V , 1000mAh

Výkon: ......................................................... 5V 500mA

Zvukový výkon: ........................................... 6W (2 x 3W )

Ochranný index: ......................................... IP67

Maximálny prenosový výkon Bluetooth: …. 0,8 mW

Prenosová frekvencia Bluetooth: ............... 2,4 GHz

Rozmery: ................................................ ... 181 x 79 x 69 mm

Hmotnosť: .................................................. 410 g

**INFORMÁCIE O VYBERE A LIKVIDÁCII BATÉRIÍ**

Upozornenie: operácia vybratia a likvidácie je vyhradená výhradne odbornému technickému personálu!!

Bez ohľadu na použitý typ batérie by nikdy nemala byť vyhadzovaná do domového odpadu, ohňa alebo vody. Každý typ použitej batérie musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný na príslušných zberných miestach.

Vybratie batérie:

1. Odstráňte vonkajší silikónový kryt;

2. Odstráňte gumené ochranné krytky z otvorov pre skrutky a odskrutkujte skrutky na

spotrebičová jednotka;

3. Oddeľte plastové časti zariadenia, nájdite batériu, odpojte ju a vyberte.

**Likvidácia**

Symbol zobrazený na zariadení znamená, že odpad musí byť likvidovaný v „triedenom zbere“, a preto sa výrobok nesmie likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.

Užívateľ musí výrobok odniesť do špeciálnych „stredísk na zber triedeného odpadu“ poskytovaných miestnou správou alebo ho doručiť predajcovi oproti nákupu nového výrobku. Triedený zber odpadov a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporuje výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzuje negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnou manipuláciou s odpadmi.

Nezákonná likvidácia produktu vedie k vymáhaniu správnych sankcií.